**Załącznik nr 6.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Szafa metalowa narzędziowa**

**Zamawiający oczekuje, aby szafy były malowane w jednym kolorze**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie 1** |  |  |  |
| **Zadanie: Szafa metalowa narzędziowa** |  |  |
| **Ilość: 6 szt.** |  |  |
| **Lokalizacja: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie** |  |  |
| **Przeznaczenie: składowanie narzędzi do nauki zawodu** |  |  |
| **Minimalne wymagania Zamawiającego:** | **oczekiwania** | spełnia TAK / NIE |  |  |
| **Opis techniczny:** |  |  |  |  |
| 1. **Wymiary szafy:**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Wysokość w przedziale wymiaru: 185 – 205 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Szerokość w przedziale: 85 – 105 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Głębokość w przedziale: 40 - 50 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Szerokość skrzydła drzwi nie mniej niż 40 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Wysokość skrzydła drzwi nie mniej niż 170 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Drzwi 2 skrzydłowe symetryczne**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Konstrukcja**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Skręcana / spawana**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Blacha stalowa o grubości 1,0 – 1,2 mm (nieperferowana)**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Malowana proszkowo**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Kolor: antracytowo-czerwony / niebieski**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Zamykanie szafy**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Zamek na klucz (2 klucze w komplecie)**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Rygiel górny i dolny w jednym skrzydle drzwi**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Zamek unieruchamia mechanizm ryglujący**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Półki**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **6 półek metalowych**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Dopuszcza się mocowanie dolnej i górnej półki na stałe**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Nośność półki, co najmniej 35-40 kg**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Wysokość dolnej półki 30 cm od dna szafy**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Wysokość górnej 30 cm od góry szafy**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **4 półki wyciągane, równomiernie rozłożone pomiędzy półką górną a dolną**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Możliwość regulacji wysokości półek wyciąganych +/- 10 cm w stosunku do polecenia określonego w podpunkcie f**
 | **Tak** |  |  |  |
| 1. **Wnętrze**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Perforowana powierzchnia wewnętrznej strony drzwi, co najmniej do połowy wysokości drzwi**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Perforowana powierzchnia wewnętrznej tylnej ściany, co najmniej do połowy wysokości szafy**
 | **Tak**  |  |  |  |
| **Dodatkowe wymagania:** |  |  |  |  |  |
| 1. **Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Warunki gwarancji określone przez producenta**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Instrukcja użytkowania w języku polskim**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Wykonawca dostarcza szafy do CKZiU w Tuchowie**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Montuje i ustawia szafy we wskazanym miejscu**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| **Wartość brutto 1 sztuki** |  |  |  |  |  |
| **Wartość brutto 6 sztuk** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie 2** |  |  |  |
| **Zadanie: Szafa metalowa narzędziowa** |  |  |
| **Ilość: 5 szt.** |  |  |
| **Lokalizacja: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie** |  |  |
| **Przeznaczenie: składowanie narzędzi do nauki zawodu** |  |  |
| **Minimalne wymagania Zamawiającego:** | **oczekiwania** | spełnia TAK / NIE |  |  |
| **Opis techniczny:** |  |  |  |  |
| 1. **Wymiary szafy:**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Wysokość w przedziale wymiaru: 185 - 205 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Szerokość w przedziale: 85 - 105 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Głębokość w przedziale: 40 - 50 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Szerokość skrzydła drzwi nie mniej niż 40 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Wysokość skrzydła drzwi nie mniej niż 170 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Drzwi 2 skrzydłowe symetryczne**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Konstrukcja**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Skręcana / spawana**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Blacha stalowa o grubości 1,0 – 1,2 mm (nieperferowana)**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Malowana proszkowo**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Kolor: antracytowo-czerwony / niebieski**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Zamykanie szafy**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Zamek na klucz (2 klucze w komplecie)**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Rygiel górny i dolny w jednym skrzydle drzwi**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Zamek unieruchamia mechanizm ryglujący**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Szuflady**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **2 głębokie szuflady**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Szuflady wysuwane (wysuw szuflady 90% głębokości)**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Mechanizm zapewniający płynne wysuwanie szuflady**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Nośność nie mniej niż 35-40 kg**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Ułożenie szuflad w środku wysokości szafy**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Wysokość szuflad: 9-20 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| **g) Dopuszcza się szuflady o 2 wysokościach**  | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Półki**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Półka bezpośrednio nad wysuwanymi szufladami zamocowana na trwale**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Powyżej 2 półki wyciągane o nośności, co najmniej 40 kg**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Poniżej 2 półki wyciągane o nośności, co najmniej 40 kg**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Możliwość ustawienia półek wyciąganych na 4 wysokościach równomiernie rozłożonych w części powyżej szuflad wysuwanych**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Możliwość ustawienia półek wyciąganych na 4 wysokościach równomiernie rozłożonych w części poniżej szuflad wysuwanych**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Perforowana powierzchnia wewnętrznej strony drzwi, co najmniej do połowy ich wysokości**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Perforowana powierzchnia wewnętrznej tylnej ściany, co najmniej do połowy wysokości ściany**
 | **Tak**  |  |  |  |
| **Dodatkowe wymagania:** |  |  |  |  |  |
| 1. **Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Warunki gwarancji określone przez producenta**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Instrukcja użytkowania w języku polskim**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Wykonawca dostarcza szafy do CKZiU w Tuchowie**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Montuje i ustawia szafy we wskazanym miejscu**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| **Wartość brutto 1 sztuki** |  |  |  |  |  |
| **Wartość brutto 5 sztuk** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie 3** |  |  |  |
| **Zadanie: Szafa metalowa narzędziowa** |  |  |
| **Ilość: 4 szt.** |  |  |
| **Lokalizacja: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie** |  |  |
| **Przeznaczenie: składowanie narzędzi do nauki zawodu** |  |  |
| **Minimalne wymagania Zamawiającego:** | **oczekiwania** | spełnia TAK / NIE |  |  |
| **Opis techniczny:** |  |  |  |  |
| 1. **Wymiary szafy:**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Wysokość w przedziale wymiaru: 185 - 205 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Szerokość w przedziale: 85 - 105 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Głębokość w przedziale: 40 - 50 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Szerokość skrzydła drzwi nie mniej niż 40 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Wysokość skrzydła drzwi nie mniej niż 170 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Drzwi 2 skrzydłowe symetryczne**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Konstrukcja**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Skręcana / spawana**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Blacha stalowa o grubości 1,0 – 1,2 mm (nieperferowana)**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Malowana proszkowo**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Kolor: antracytowo-czerwony / niebieski**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Zamykanie szafy**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Zamek na klucz (2 klucze w komplecie)**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Rygiel górny i dolny w jednym skrzydle drzwi**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Zamek unieruchamia mechanizm ryglujący**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Szuflady**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **4 głębokie szuflady**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Szuflady wysuwane (wysuw szuflady 90% głębokości)**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Mechanizm zapewniający płynne wysuwanie**
 |  |  |  |  |
| 1. **Nośność półki nie mniej niż 35-40 kg**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Ułożenie szuflad w dolnej części szafy**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Wysokość szuflad: 9 - 20 cm**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Dopuszcza się szuflady o 2 wysokościach**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Półki**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Półka bezpośrednio nad szufladami zamocowana na trwale**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Powyżej 4 półki wyciągane o nośności, co najmniej 40 kg**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Możliwość ustawienia półek wyciąganych na 8 wysokościach równomiernie rozłożonych nad półką zamocowaną na trwale**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Wnętrze**
 | **---** |  |  |  |
| 1. **Perforowana powierzchnia wewnętrznej strony drzwi, co najmniej do połowy ich wysokości**
 | **Tak**  |  |  |  |
| 1. **Perforowana powierzchnia wewnętrznej tylnej ściany, co najmniej do połowy wysokości ściany**
 | **Tak**  |  |  |  |
| **Dodatkowe wymagania:** |  |  |  |  |  |
| 1. **Posiada certyfikat / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Warunki gwarancji określone przez producenta**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Instrukcja użytkowania w języku polskim**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Wykonawca dostarcza szafy do CKZiU w Tuchowie**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| 1. **Montuje i ustawia szafy we wskazanym miejscu**
 | **Tak**  |  |  |  |  |
| **Wartość brutto 1 sztuki** |  |  |  |  |  |
| **Wartość brutto 4 sztuk** |  |  |  |  |  |

Suma ………………………………………………………….zł brutto

**UWAGA:** *Wszystkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, nazwy zostały podane przykładowo a ich wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Dopuszcza się materiały i technologie równoważne w stosunku do przywołanych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe niż produkt określony przez Zamawiającego.*